

**Нанесение трафаретов на надувные лодки из ПВХ**

**(сухой способ)**

1. **Перед нанесением трафарета поверхность судна необходимо очистить от загрязнения и разметить, руководствуясь правилами ГИМС.**



1. **Положите на стол трафарет лицевой стороной вверх и с небольшим усилием прогладьте ракелем всю поверхность номера, покрытого монтажной пленкой.**



1. **Разместите трафарет на размеченной поверхности и закрепите его с помощью малярного скотча.**

****

1. **Освободите половину трафарета от скотча примерно до середины и отверните её на 180° (см. рис). Отделите бумажную подложку от монтажной плёнки с трафаретом. Старайтесь не касаться клеящейся поверхности трафарета руками. Если какие-то элементы трафарета будут плохо отделяться от подложки, можно поддевать их ножом.**

****


1. **Отрежьте освободившийся участок бумажной подложки.**

****


1. **Удерживая монтажную плёнку в натянутом положении и, не давая ей приклеиться к поверхности, отверните освобождённую часть трафарета как показано на рисунке.**

****

1. **С помощью ракеля или сложенной в несколько слоёв ткани прикатайте монтажную плёнку зигзагообразными движениями от середины к краям трафарета (см. рис). Держите плёнку в натянутом положении, опуская по мере прикатывания к поверхности. Старайтесь сильно не давить при накатке, чтобы в случае замятия плёнки была возможность отклеить и поправить трафарет.**

****


1. **Повторите пункты 4, 6, 7 с оставшейся частью трафарета. Окончательно, уже с усилием, прогладьте трафарет по всей поверхности.**




1. **Аккуратно удалите монтажную плёнку, стягивая её под максимально острым углом к поверхности.**

****


1. **Положите на стол трафарет флага РФ лицевой стороной вверх и с небольшим усилием прогладьте ракелем всю поверхность монтажной пленки по направлению от центра к краям.**

****


1. **Переверните трафарет лицевой стороной вниз и отогните бумажную подложку на 3-4см по длинной стороне.**

****

1. **Поместите трафарет на размеченную поверхность и пригладьте, освобожденную от подложки, часть. Постепенно, вытягивая бумажную подложку, пригладьте зигзагообразными движениями монтажную плёнку с трафаретом к поверхности борта (см. рис)**

****

1. **Аккуратно, стягивая под острым углом, снимите монтажную плёнку. Удалите плёнку из центральной части трафарета (это будет синяя полоса флага).**

****

1. **Подготовьте краску и тампон. Тампон можно сделать из марли или куска поролоновой губки. В целях экономии краски тампон должен быть немного меньше ширины линии символа. Окрашивание должно производиться при температуре плюс 15–20°С. Краска наносится в один слой. Старайтесь не наносить много краски, чем тоньше слой, тем лучше.**


**Закрасьте среднюю часть трафарета синим цветом.**

****

1. **Через 30–40 минут удалите нижнюю и верхнюю полосы трафарета и дайте синей полосе просохнуть еще час. Заклейте края синей полосы малярным скотчем как показано на рисунке.**


****

1. **Закрасьте белое поле, красное поля флага и трафарет номера.**

****


1. **Через 30–40 минут удалите трафареты. Не рекомендуется оставлять окрашенный трафарет дольше этого времени, т.к. можно получить у изображения рваный край. При очень тёмном цвете фона белая краска может немного просвечивать, для этого наносят второй слой. В этом случае удалите трафарет флага, оставив участок только вокруг белого поля.**

**Для корректировки изображения и удаления краски используйте растворители «646» и «650».**



****

**Полностью просушите номер, оставив лодку в накачанном состоянии на 12 часов. При складывании и длительном хранении во избежание слипания (особенно актуально для свеженанесенных номеров), изображение регистрационного номера рекомендуется пересыпать мелом, тальком или детской присыпкой.**

**Часто возникает ситуация, когда регистрационный номер должен быть нанесен по дуге, или элементы конструкции судна не позволяют наклеить трафарет целиком. В этом случае он может быть разделен на отдельные символы или группы символов по имеющимся для этого меткам.**

****

**Нанесение трафаретов отдельных символов аналогично нанесению трафарета флага РФ, описанного в пунктах 10, 11, 12.**

1. ****
2. ****
3. ****

**Этот способ удобен тем, что наклеиваются небольшие по площади объекты, а траектория нанесения трафарета повторяет кривизну поверхности борта. Разметка при этом немного сложнее, однако сам процесс нанесения трафарета намного легче (особенно, если работает один человек).**